{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Preisbenchmarking Daten"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Preisbenchmarking Daten","index":0,"n_rows":238,"n_cols":21,"rows_kept":238,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Kosten-\ngruppen neu","Bezeichnung der Kostengruppe neu","Nummerierung\nDIN 276\n3 Ziffern","Anlagenklasse","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Anlagen-klasse","Anlage System)","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Anlage","Bauteil Komponente)","Nummerierung\n3-stelliger Code Ziffer für Bauteil","Art","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Art","Bandbreite","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Bandbreite",null,"Nummerierung\nErgebnis","Bemerkung","Abweichung","Mittelwert\nüber alle Mittelwerte","Min\nüber alle Mittelwerte","Max\nüber alle Mittelwerte","Mittelwert\nüber alle Mittelwerte von 2020 auf Mai 2023 indiziert"]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserleitungen","01","Abwasserleitung","01","Kontroll-, Reinigungs- und Sammelschächte","171",null,"00",null,"00","Anzahl","411.01.01.171.00.00",null,2.1665211062591,15.3581982486216,8.5875,18.605,{"$f":"R2*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":21.9622234955289}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Bodenrinnen innen","120",null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.120.00.00",null,1.1473225154648,3.17422339794179,2.95644773906235,3.39199905682122,{"$f":"R3*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":4.53913945905676}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Bodenrinnen außen","119",null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.119.00.00",null,1.08712846133154,3.22003682344582,3.08561440572901,3.35445924116263,{"$f":"R4*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":4.60465265752752}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Bodeneinläufe","118",null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.118.00.00",null,1.22696680642907,5.49020713448666,4.77,5.85263166666667,{"$f":"R5*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":7.85099620231592}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Straßeneinlaufkästen außen","206",null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.206.00.00",null,1.04894249490108,14.4746479663368,14.12889625,14.8203996826735,{"$f":"R6*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":20.6987465918616}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Dachrinnen","126",null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.126.00.00",null,2.21023635049742,5.94324433283391,3.70268334411764,8.183805321550169,{"$f":"R7*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":8.498839395952491}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Dacheinläufe","125",null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.125.00.00",null,1.5140194229888,6.96876570445228,5.71987378002352,8.66,{"$f":"R8*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":9.96533495736676}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwassersammelanlagen","03","Abwassersammelanlage","01","Sickerschächte","201",null,"00",null,"00","Anzahl","411.03.01.201.00.00",null,1.08146210122646,32.3910394018794,31.1233525537588,33.65872625,{"$f":"R9*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":46.3191863446875}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwassersammelanlagen","03","Abwassersammelanlage","01","Rigolen","191",null,"00",null,"00","Anzahl","411.03.01.191.00.00",null,1.11634327678314,58.2867596102127,55.0825192204255,61.491,{"$f":"R10*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":83.3500662426042}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Leichtflüssigkeitsabscheider","01",null,"000",null,"00","Nenngröße <=2","01","Anzahl","411.04.01.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",1.92383407220099,207.973568446307,128.73251575,247.66,{"$f":"R11*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":297.402202878219}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Leichtflüssigkeitsabscheider","01",null,"000",null,"00","Nenngröße > 2 bis 5","02","Anzahl","411.04.01.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",1.03720756028186,320.1867795322,314.338887970650,326.034671093750,{"$f":"R12*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":457.867094731046}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Fettabscheider","02",null,"000",null,"00","Nenngröße <= 5","01","Anzahl","411.04.02.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",1.77530097116562,351.184001934673,251.014939655872,445.627066148148,{"$f":"R13*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":502.193122766582}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Fettabscheider","02",null,"000",null,"00","Nenngröße > 5 bis 10","02","Anzahl","411.04.02.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",1.96109327655453,378.628755653610,256.75,503.510698755376,{"$f":"R14*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":541.439120584662}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Fettabscheider","02",null,"000",null,"00","Nenngröße > 10 bis 15","03","Anzahl","411.04.02.000.00.03","ohne Entleerung und Entsorgung",1.12448819368731,359.770095441618,338.688721839582,380.851469043655,{"$f":"R15*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":514.471236481514}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Stärkeabscheider","03",null,"000",null,"00","Nenngröße <=1","01","Anzahl","411.04.03.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",1.27279990651575,170.914552969984,150.4,191.429105939968,{"$f":"R16*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":244.407810747077}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Stärkeabscheider","03",null,"000",null,"00","Nenngröße > 1 bis 2","02","Anzahl","411.04.03.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",1.40608196677044,192.847469636651,160.3,225.394939273302,{"$f":"R17*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":275.771881580411}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Stärkeabscheider","03",null,"000",null,"00","Nenngröße > 2 bis 5","03","Anzahl","411.04.03.000.00.03","ohne Entleerung und Entsorgung",1.71277974087692,229.772444052275,169.4,290.144888104550,{"$f":"R18*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":328.574594994753}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Einfachpumpe geschlossen","01","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.01.01",null,1.42601193164098,44.8488744889683,35.160996123154,50.14,{"$f":"R19*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":64.13389051922471}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Einfachpumpe geschlossen","02","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.02.01",null,1.28795809824451,61.6531993984315,54.5987263888889,70.32087180640561,{"$f":"R20*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":88.164075139757}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Einfachpumpe geschlossen","01","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.01.02",null,1.35442136303627,58.5526410869037,47.9004841832017,64.87743907750949,{"$f":"R21*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":83.7302767542723}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Einfachpumpe geschlossen","02","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.02.02",null,1.21895571853425,85.5628909012611,77.1199625,94.0058193025221,{"$f":"R22*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":122.354933988803}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.03.01",null,1.50436942016106,70.3505918195487,56.1822798611111,84.5189037779863,{"$f":"R23*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":100.601346301955}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.04.01",null,1.44621902635945,90.4855109802686,73.97989305555561,106.991128904982,{"$f":"R24*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":129.394280701784}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge >10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.03.02",null,1.40844085575024,82.30907819402751,68.3505081700566,96.2676482179984,{"$f":"R25*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":117.701981817459}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.04.02",null,1.4059459519793,123.468820698915,102.636404277778,144.301237120052,{"$f":"R26*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":176.560413599448}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","411.05.01.012.03.03",null,1.08520282622277,131.4310171809,126.060655134426,136.801379227373,{"$f":"R27*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":187.946354568687}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","411.05.01.012.04.03",null,1.14129369871039,179.638065107697,167.784610972222,191.491519243171,{"$f":"R28*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":256.882433104007}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Tauchpumpe","02",null,"000",null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.02.000.00.01","inkl. Pumpensumpf",3.79354844159109,65.19637150229229,30.0931968466229,114.16,{"$f":"R29*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":93.230811248278}]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Tauchpumpe","02",null,"000",null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.02.000.00.02","inkl. Pumpensumpf",1.44114969895468,50.9138100779257,41.7129765534064,60.1146436024451,{"$f":"R30*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":72.8067484114337}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","412.01.01.012.00.01","inkl. Filter und Pumpen",1.03632712129878,110.638124717575,108.664392435150,112.611857,{"$f":"R31*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":158.212518346132}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","412.01.01.012.00.02","inkl. Filter und Pumpen",1.22867886177334,166.039865016486,149.002952255193,183.076777777778,{"$f":"R32*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":237.437006973575}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","412.01.01.012.00.03","inkl. Filter und Pumpen",1.48237666446658,288.434618031917,232.385860019270,344.483376044565,{"$f":"R33*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":412.461503785641}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","04","Anzahl","412.01.01.012.00.04","inkl. Filter und Pumpen",1.98811149958984,445.112445521051,297.922246597658,592.302644444444,{"$f":"R34*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":636.510797095103}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Regenwassernutzungsanlage","02",null,"000",null,"00","Speichervolumen <=10 m3","01","Anzahl","412.01.02.000.00.01","inkl. Filter und Pumpen",1.64188204723785,96.44133613694559,78.50237243849389,128.891635972343,{"$f":"R35*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":137.911110675832}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Regenwassernutzungsanlage","02",null,"000",null,"00","Speichervolumen > 10 bis 50 m3","02","Anzahl","412.01.02.000.00.02","inkl. Filter und Pumpen",1.26003728746041,172.371103245103,152.538282621696,192.203923868511,{"$f":"R36*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":246.490677640497}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Regenwassernutzungsanlage","02",null,"000",null,"00","Speichervolumen > 50 bis 100 m3","03","Anzahl","412.01.02.000.00.03","inkl. Filter und Pumpen",1.23751305235695,260.8941009503,233.200070654766,288.588131245834,{"$f":"R37*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":373.078564358929}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","412.01.03.000.00.01","inkl. Filter und Pumpen",1.68325091610354,127.893611662597,83.105554057156,139.8875,{"$f":"R38*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":182.887864677514}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","412.01.03.000.00.02","inkl. Filter und Pumpen",2.15948314696604,178.803084850161,106.142296281419,229.2125,{"$f":"R39*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":255.688411335730}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","412.01.03.000.00.03","inkl. Filter und Pumpen",2.87766577268103,246.359558037724,135.1625,388.9525,{"$f":"R40*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":352.294167993945}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","04","Anzahl","412.01.03.000.00.04","inkl. Filter und Pumpen",3.03480516420468,337.778031225288,163.169453459716,495.1875,{"$f":"R41*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":483.022584652162}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","einfach","01","Anschlussnennweite <= DN50","01","Anzahl","412.02.01.000.01.01","ohne Wasserchemie",1.73660358265902,282.509418063836,206.467184252778,358.551651874894,{"$f":"R42*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":403.988467831285}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","einfach","01","Anschlussnennweite > DN50 bis DN100","02","Anzahl","412.02.01.000.01.02","ohne Wasserchemie",1.22221528231952,372.100643497909,334.891625,409.309661995819,{"$f":"R43*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":532.103920202010}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","doppelt","02","Anschlussnennweite <= DN50","01","Anzahl","412.02.01.000.02.01","ohne Wasserchemie",1.25508736327247,298.742716208333,264.95001575,332.535416666667,{"$f":"R44*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":427.202084177916}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","doppelt","02","Anschlussnennweite > DN50 bis DN100","02","Anzahl","412.02.01.000.02.02","ohne Wasserchemie",1.30303185190062,387.180032722222,336.235065444444,438.125,{"$f":"R45*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":553.667446792777}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","02",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.02.02.000.00.00","ohne Wasserchemie",1.59099267762706,277.981148144638,214.575016398135,341.387279891140,{"$f":"R46*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":397.513041846832}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)","03",null,"000",null,"00","Permeatleistung <= 1 m3/h","01","Anzahl","412.02.03.000.00.01","ohne Wasserchemie",1.23892767294286,339.552343212091,297.168275469605,368.17,{"$f":"R47*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":485.559850793290}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)","03",null,"000",null,"00","Permeatleistung > 1 m3/h bis 5 m3/h","02","Anzahl","412.02.03.000.00.02","ohne Wasserchemie",1.20229249109889,391.395597261052,355.443792178354,427.347402343750,{"$f":"R48*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":559.695704083304}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage","04",null,"000",null,"00","Durchflussleistung <= 1 m3/h","01","Anzahl","412.02.04.000.00.01","ohne Wasserchemie",1.73637165462133,253.605395845289,189.9075,329.75,{"$f":"R49*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":362.655716058763}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage","04",null,"000",null,"00","Durchflussleistung > 1 m3/h bis 5 m3/h","02","Anzahl","412.02.04.000.00.02","ohne Wasserchemie",1.41105860148988,366.497050614025,324.985,458.572879605188,{"$f":"R50*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":524.090782378056}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge <= 50 m3/h","01","Anzahl","412.02.05.012.00.01","ohne Wasserchemie",1.6102893551522,87.5872562312308,69.7,112.237168054108,{"$f":"R51*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":125.249776410660}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","02","Anzahl","412.02.05.012.00.02","ohne Wasserchemie",1.09594499844535,110.645032245581,105.580091393287,115.709973097875,{"$f":"R52*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":158.222396111181}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","03","Anzahl","412.02.05.012.00.03","ohne Wasserchemie",1.02642794245371,151.409774884216,149.435143201668,153.384406566763,{"$f":"R53*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":216.515978084429}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 250 bis 500 m3/h","04","Anzahl","412.02.05.012.00.04","ohne Wasserchemie",1.00099097397226,190.243345563748,190.149129144834,190.337561982663,{"$f":"R54*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":272.047984156160}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 500 bis 1000 m3/h","05","Anzahl","412.02.05.012.00.05","ohne Wasserchemie",1.08183830732365,256.1847618825,246.113985876112,266.255537888889,{"$f":"R55*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":366.344209491975}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.000.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",3.13083353339176,58.2714670251421,28.2129340502842,88.33,{"$f":"R56*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":83.3281978459532}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01",null,"000","Anzahl Hygienespüleinrichtungen","01",null,"00","Anzahl","412.03.01.000.01.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",1.6505906014649,50.2821795055724,37.9403590111449,62.624,{"$f":"R57*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":71.90351669296849}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01","Wasserfilter","229",null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.229.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",1.18965046311666,47.8937303668808,44.2482911006424,52.64,{"$f":"R58*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":68.48803442463949}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01","Wasserzähler","230",null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.230.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",1.34052154003774,6.27997037015228,5.3663,7.19364074030455,{"$f":"R59*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":8.98035762931776}]
[412,"Wasseranlagen",412,"dezentrale Wassererwärmer","04","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.04.01.000.00.00","ohne Entkalkung",3.53905875177404,11.9180924651551,4.49,15.8903737954655,{"$f":"R60*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":17.0428722251718}]
[412,"Wasseranlagen",412,"Sanitärobjekte","05","Sanitäre Einrichtungsgegenstände","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.05.01.000.00.00","Waschtisch, Urinale, WC, Duschen, Wannen, etc.; inkl. Armaturen und Spülung",1.59794368206736,3.78075366724476,2.910574,4.65093333448953,{"$f":"R61*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":5.40647774416001}]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","413.01.01.000.01.01","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.80010280707817,165.025358356823,86.85310200000001,243.197614713646,{"$f":"R62*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":235.986262450257}]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","413.01.01.000.01.02","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.0620702705422,230.82203925,150.7620785,310.882,{"$f":"R63*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":330.0755161275}]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","413.01.01.000.02.01","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.43399147336229,203.652440229803,118.609753,288.695127459607,{"$f":"R64*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":291.222989528618}]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","413.01.01.000.02.02","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.22040163181713,337.023392139949,209.30519275,464.741591529898,{"$f":"R65*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":481.943450760127}]
[413,"Gasanlagen",413,"Übergabestationen","02","Gaseinspeisung","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","413.02.01.000.00.00",null,1.72330956499515,62.2212850985405,45.6953450304143,78.74722516666669,{"$f":"R66*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":88.9764376909129}]
[413,"Gasanlagen",413,"Druckregelanlagen und Gasleitungen","03","Gasleitungsnetz","01","Gaszähler","146",null,"00",null,"00","Anzahl","413.03.01.146.00.00",null,1.57220809329774,91.532025,71.17,111.89405,{"$f":"R67*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":130.89079575}]
[413,"Gasanlagen",413,"Druckregelanlagen und Gasleitungen","03","Gasregelstrecke","02",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","413.03.02.000.00.00",null,2.05728042605976,38.5264050163413,22.0810747509886,45.4269628715712,{"$f":"R68*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":55.0927591733681}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","421.01.01.000.01.01"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.25217507769104,123.348325815024,109.537066666667,137.159584963382,{"$f":"R69*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":176.388105915484}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","421.01.01.000.01.02"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.2547337028949,174.584594298578,154.8605,194.308688597156,{"$f":"R70*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":249.655969846967}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","421.01.01.000.02.01"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.48262589632228,135.978302839168,109.543933333333,162.412672345002,{"$f":"R71*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":194.448973060010}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","421.01.01.000.02.02"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.51394307842038,194.655241047860,154.8605,234.449982095719,{"$f":"R72*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":278.356994698440}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","Leckageerkennungssytem = ja","03",null,"00",null,"421.01.01.000.03.00"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1,66.052823134343,66.052823134343,66.052823134343,{"$f":"R73*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":94.4555370821105}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner","02",null,"000",null,"00",null,"00","pauschal","421.01.02.000.00.00"," inkl. Armaturen",1.10454093418417,62.1861056617554,59.097074,65.2751373235109,{"$f":"R74*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":88.9261310963102}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung <= 150 kW","01","Anzahl","421.02.01.000.00.01",null,1.46946046789992,136.237818040333,112.9855925,166.027861620999,{"$f":"R75*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":194.820079797676}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung >150 bis 300 kW","02","Anzahl","421.02.01.000.00.02",null,1.18622015189371,211.600320575252,193.576406650505,229.6242345,{"$f":"R76*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":302.588458422610}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung > 300 bis 500 kW","03","Anzahl","421.02.01.000.00.03",null,1.87210188660163,213.053325820168,142.82,267.373591444444,{"$f":"R77*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":304.666255922840}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung > 500 bis 800 kW","04","Anzahl","421.02.01.000.00.04",null,2.64735040546098,272.259593848376,135.1,357.657039777778,{"$f":"R78*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":389.331219203178}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, fester Brennstoff","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.164.01.01",null,1.15533694481781,97.61168046565879,90.57672462799999,104.646636303318,{"$f":"R79*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":139.584703065892}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, fester Brennstoff","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.164.01.02",null,1.00822709187975,141.174322379573,140.59597438,141.752670379147,{"$f":"R80*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":201.879281002789}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, fester Brennstoff","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.164.01.03",null,1.02722058192018,213.728756248736,210.858905197472,216.5986073,{"$f":"R81*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":305.632121435692}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, fester Brennstoff","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.164.01.04",null,1.26662791715162,316.276201462480,279.072007424961,353.4803955,{"$f":"R82*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":452.274968091346}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, fester Brennstoff","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.164.01.05",null,1.55949067606784,509.863062960739,398.409783421478,621.3163425,{"$f":"R83*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":729.104180033857}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, flüssiger Brennstoff","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.03.01",null,1.03381976117062,154.022695878272,151.4615,156.583891756544,{"$f":"R84*(((160.2-117.2)/100)+1)+U79","v":359.837158171821}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, flüssiger Brennstoff","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.03.02",null,1.02559533081427,218.403976078511,215.644233333333,221.163718823689,{"$f":"R85*(((160.2-117.2)/100)+1)+U80","v":514.196966795060}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, flüssiger Brennstoff","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.03.03",null,1.00120630032042,320.691541894115,320.498233333333,320.884850454896,{"$f":"R86*(((160.2-117.2)/100)+1)+U81","v":764.221026344276}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, flüssiger Brennstoff","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.03.04",null,1.10615213381461,432.887522490624,411.069566666667,454.705478314581,{"$f":"R87*(((160.2-117.2)/100)+1)+U82","v":1071.304125252940}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, flüssiger Brennstoff","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.014.03.05",null,1.00886677582797,601.965902315117,599.308933333333,604.6228712969,{"$f":"R88*(((160.2-117.2)/100)+1)+U83","v":1589.915420344470}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, gasförmiger Brennstoff","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.04.01",null,1.22081757342429,132.927054762020,119.710017025,146.144092499040,{"$f":"R89*(((160.2-117.2)/100)+1)+U79","v":329.670391375581}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, gasförmiger Brennstoff","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.04.02",null,1.0072114737756,207.537449366426,206.7918125,208.283086232852,{"$f":"R90*(((160.2-117.2)/100)+1)+U80","v":498.657833596778}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, gasförmiger Brennstoff","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.04.03",null,1.10049833959133,309.574546341192,294.762952682384,324.38614,{"$f":"R91*(((160.2-117.2)/100)+1)+U81","v":748.323722703597}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, gasförmiger Brennstoff","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.04.04",null,1.2008317472279,447.439640877275,406.609584254549,488.2696975,{"$f":"R92*(((160.2-117.2)/100)+1)+U82","v":1092.113654545850}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, gasförmiger Brennstoff","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung <= 50 kW ","01","Anzahl","421.03.01.014.05.01",null,1.28860170944642,156.987606915203,137.19085,176.784363830407,{"$f":"R93*(((160.2-117.2)/100)+1)+U79","v":364.076980954632}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, gasförmiger Brennstoff","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.05.02",null,1.0143618442228,220.446724327133,218.875,222.018448654266,{"$f":"R94*(((160.2-117.2)/100)+1)+U80","v":517.118096790589}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, gasförmiger Brennstoff","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.05.03",null,1.68042269108849,376.257626993724,303.120162981171,509.37,{"$f":"R95*(((160.2-117.2)/100)+1)+U81","v":843.680528036717}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, gasförmiger Brennstoff","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.05.04",null,1.2970940157514,459.227428267028,399.833376534055,518.62148,{"$f":"R96*(((160.2-117.2)/100)+1)+U82","v":1108.9701905132}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage, gasförmiger Brennstoff","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.014.05.05",null,1.17165501159487,592.956405341884,546.0871106837679,639.8257,{"$f":"R97*(((160.2-117.2)/100)+1)+U83","v":1577.031839672750}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.08.01",null,1.58429912920652,496.418277083921,384.180199167842,608.656355,{"$f":"R98*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":709.878136230007}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.08.02",null,1.3606574875298,621.165608595433,526.264917190866,716.0663,{"$f":"R99*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":888.266820291469}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung > 80 bis 150 kW","03","Anzahl","421.03.02.000.08.03",null,1.12634760337164,656.247484405429,617.25325,695.241718810857,{"$f":"R100*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":938.4339026997631}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung > 150 bis 250 kW","04","Anzahl","421.03.02.000.08.04",null,1.16680790537179,920.5110701163291,849.647140232658,991.375,{"$f":"R101*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1316.330830266350}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.09.01",null,1.867191461837,299.362102098397,193.25,360.83475,{"$f":"R102*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":428.087806000708}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.09.02",null,1.23989239444467,421.616699988697,376.461566666667,466.771833310727,{"$f":"R103*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":602.911880983837}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 80 bis 150 kW","03","Anzahl","421.03.02.000.09.03",null,1.26273636603956,535.1061133678691,472.972566666667,597.239660069071,{"$f":"R104*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":765.201742116053}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 150 bis 250 kW","04","Anzahl","421.03.02.000.09.04",null,1.32082510585055,632.457255534920,545.027933333333,719.886577736506,{"$f":"R105*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":904.413875414936}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Erd-Wärmepumpen (inkl. Erdkollektor)","10","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.10.01",null,1.94300528352945,281.743754859974,191.4667,372.020809719948,{"$f":"R106*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":402.893569449763}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Erd-Wärmepumpen (inkl. Erdkollektor)","10","thermische Leistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.10.02",null,2.07179888125351,385.448555669970,250.9595,519.937611339940,{"$f":"R107*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":551.191434608057}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Gastherme","03",null,"000",null,"00","Nennleistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.03.000.00.01","inkl. Brenner",1.16096160777707,138.122428353430,127.834227,148.410629706859,{"$f":"R108*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":197.515072545405}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Gastherme","03",null,"000",null,"00","Nennleistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.03.000.00.02","inkl. Brenner",1.03328068809082,220.107188228619,216.504479207238,223.70989725,{"$f":"R109*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":314.753279166925}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Solarthermie","04",null,"000",null,"00","Kollektorfläche <= 100 m2","01","Anzahl","421.03.04.000.00.01",null,1.44904527936207,305.904337483865,249.815174967731,361.9935,{"$f":"R110*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":437.443202601927}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Solarthermie","04",null,"000",null,"00","Kollektorfläche > 100 bis 500 m2","02","Anzahl","421.03.04.000.00.02",null,3.24413906641999,1193.510573243020,562.427646486036,1824.5935,{"$f":"R111*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1706.720119737520}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Hellstrahler (brennerlos)","01","Heizleistung <= 15 kW","01","Anzahl","421.03.08.000.01.01",null,1.97231302523332,75.9509880646883,51.1056456166667,100.796330512710,{"$f":"R112*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":108.609912932504}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Hellstrahler (brennerlos)","01","Heizleistung > 15 bis 40 kW","02","Anzahl","421.03.08.000.01.02",null,2.1041667173898,100.821904994686,64.9590786666667,136.684731322706,{"$f":"R113*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":144.175324142401}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Dunkelstrahler (inkl. Brenner)","02","Heizleistung <= 15 kW","01","Anzahl","421.03.08.000.02.01",null,2.28126954605151,100.341929736139,61.1604309416667,139.523428530611,{"$f":"R114*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":143.488959522679}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Dunkelstrahler (inkl. Brenner)","02","Heizleistung > 15 bis 40 kW","02","Anzahl","421.03.08.000.02.02",null,2.62983237528032,130.513145484219,71.9113898333333,189.114901135104,{"$f":"R115*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":186.633798042433}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen <=150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.01.01",null,1.25669424124209,37.8721251246883,33.5642502493766,42.18,{"$f":"R116*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":54.1571389283043}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen >150 bis 500 l","02","Anzahl","421.04.01.227.01.02",null,2.96827374727669,58.8328962911016,29.58,87.80153744444441,{"$f":"R117*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":84.1310416962753}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen > 500 bis 1.000 l","03","Anzahl","421.04.01.227.01.03",null,1.87527414808222,92.751723611003,64.5167861108949,120.986661111111,{"$f":"R118*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":132.634964763734}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen > 1.000 bis 2.000 l","04","Anzahl","421.04.01.227.01.04",null,1.64337658044424,112.500691825815,85.11892906829679,139.882454583333,{"$f":"R119*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":160.875989310915}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = Gasbrenner","02","Volumen <=150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.02.01","inkl. Gasbrenner",2.01573801683987,99.6717867929575,66.10109116666671,133.242482419248,{"$f":"R120*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":142.530655113929}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = Gasbrenner","02","Volumen >150 bis 500 l","02","Anzahl","421.04.01.227.02.02","inkl. Gasbrenner",1.80170930657109,140.124117243197,100.027591666667,180.220642819727,{"$f":"R121*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":200.377487657772}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 50 bis 150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.03.01",null,1.00667398592712,47.7789076049248,47.62,47.9378152098497,{"$f":"R122*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":68.3238378750425}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 150 bis 300 l","02","Anzahl","421.04.01.227.03.02",null,1.75451263537906,71.5026808488505,55.4,97.2,{"$f":"R123*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":102.248833613856}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 300 bis 500 l","03","Anzahl","421.04.01.227.03.03",null,1.0908625149676,76.24330160829351,72.93000000000001,79.55660321658689,{"$f":"R124*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":109.027921299860}]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 500 bis 1.000 l","04","Anzahl","421.04.01.227.03.04",null,1.0367470010217,96.30758194331111,94.56999999999999,98.04516388662221,{"$f":"R125*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":137.719842178935}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 1 bis 5","01","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.01.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",1.1695180471521,102.540538381620,95.86,112.11,{"$f":"R126*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":146.632969885717}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 6 bis 10","02","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.02.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",2.23297342192691,184.015131280183,120.4,268.85,{"$f":"R127*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":263.141637730662}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 10 bis 20","03","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.03.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",2.1309187673083,236.697458808507,151.2,322.194917617015,{"$f":"R128*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":338.477366096165}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 1 bis 5","01","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.01.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",1.55004809824964,122.223805349105,95.86,148.587610698210,{"$f":"R129*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":174.780041649220}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 6 bis 10","02","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.02.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",1.702447688330,162.687350837466,120.4,204.974701674932,{"$f":"R130*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":232.642911697576}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 10 bis 20","03","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.03.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",2.10710969058365,234.897492608124,151.2,318.594985216248,{"$f":"R131*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":335.903414429617}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Entgasungsstation","013",null,"00","Anlagenvolumen bis 100 m3 \nArbeitsdruck bis 4,5 bar ","01","Anzahl","422.01.01.013.00.01","inkl. Absperrungen",1.15914871406625,104.859057298627,97.13,112.588114597255,{"$f":"R132*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":149.948451937037}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","422.01.01.005.01.01","inkl. Absperrungen",1.51210850969605,85.382323144707,67.9766202894139,102.788026,{"$f":"R133*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":122.096722096931}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","422.01.01.005.01.02","inkl. Absperrungen",2.4474488965724,113.736345084283,65.98290416856641,161.489786,{"$f":"R134*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":162.642973470525}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","422.01.01.005.01.03","inkl. Absperrungen",1.69205783847917,137.124623905234,101.873460477134,172.375787333333,{"$f":"R135*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":196.088212184485}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","422.01.01.005.01.04","inkl. Absperrungen",2.13917489066243,185.895933568694,118.436175137389,253.355692,{"$f":"R136*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":265.831185003232}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 500 bis 1.000 kW","05","Anzahl","422.01.01.005.01.05","inkl. Absperrungen",1.71695844752877,234.404030484627,172.548851969253,296.259209,{"$f":"R137*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":335.197763593017}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 1.000 bis 2.000 kW","06","Anzahl","422.01.01.005.01.06","inkl. Absperrungen",1.59612555149059,281.458957414831,216.830004429661,346.0879104,{"$f":"R138*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":402.486309103208}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","422.01.01.005.02.01","inkl. Absperrungen",1.28752732896487,91.3108457101212,79.8336654202424,102.788026,{"$f":"R139*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":130.574509365473}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","422.01.01.005.02.02","inkl. Absperrungen",2.01669467943598,120.783126761088,80.0764675221759,161.489786,{"$f":"R140*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":172.719871268356}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","422.01.01.005.02.03","inkl. Absperrungen",1.64648249728112,138.534574429439,104.693361525545,172.375787333333,{"$f":"R141*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":198.104441434098}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","422.01.01.005.02.04","inkl. Absperrungen",1.98829464297052,190.389653728226,127.423615456452,253.355692,{"$f":"R142*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":272.257204831363}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 500 bis 1.000 kW","05","Anzahl","422.01.01.005.02.05","inkl. Absperrungen",1.67346226472018,236.646452249040,177.033695498080,296.259209,{"$f":"R143*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":338.404426716127}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 1.000 bis 2.000 kW","06","Anzahl","422.01.01.005.02.06","inkl. Absperrungen",1.42991461759713,294.060939760091,242.033969120181,346.0879104,{"$f":"R144*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":420.507143856930}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","02",null,"000",null,"00","Volumen <= 300 Liter","01","Anzahl","422.01.02.000.00.01","Pumpen / Kompressoren",2.2481908297718,163.578700286410,100.719883072819,226.4375175,{"$f":"R145*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":233.917541409566}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","02",null,"000",null,"00","Volumen > 300 bis 1.000 Liter","02","Anzahl","422.01.02.000.00.02","Pumpen / Kompressoren",2.01029961878359,199.959448404386,132.850196808772,267.0687,{"$f":"R146*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":285.942011218272}]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","02",null,"000",null,"00","Volumen > 1.000 bis 5.000 Liter","03","Anzahl","422.01.02.000.00.03","Pumpen / Kompressoren",1.2318669946389,276.298627058389,247.594169116778,305.003085,{"$f":"R147*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":395.107036693496}]
[423,"Raumheizflächen",423,"Flächenheizsysteme","02","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","02",null,"000",null,"00","Anzahl Kreise 1 bis 10","01","pauschal","423.02.02.000.00.01",null,1.86588126955906,46.4614880245122,32.423875,60.4991010490243,{"$f":"R148*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":66.4399278750524}]
[423,"Raumheizflächen",423,"Flächenheizsysteme","02","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","02",null,"000",null,"00","Anzahl Kreise 10 bis 20","02","pauschal","423.02.02.000.00.02",null,2.55602933006928,97.73302110029159,54.9675,140.498542200583,{"$f":"R149*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":139.758220173417}]
[423,"Raumheizflächen",423,"Flächenheizsysteme","02","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","02",null,"000",null,"00","Anzahl Kreise 20 bis 40","03","pauschal","423.02.02.000.00.03",null,2.76666904515487,176.262354159178,93.59057142857139,258.934136889785,{"$f":"R150*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":252.055166447625}]
[429,"Sonstiges zur KG 420",429,"Rampenheizung","01","Rampenheizung (wassergeführt)","01",null,"000",null,"00","Norm-Wärmeleistung <= 50 kW","01","Anzahl","429.01.01.000.00.01",null,1.22397135084508,34.9830693487932,31.46,38.5061386975863,{"$f":"R151*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":50.0257891687743}]
[429,"Sonstiges zur KG 420",429,"Rampenheizung","01","Rampenheizung (wassergeführt)","01",null,"000",null,"00","Norm-Wärmeleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","429.01.01.000.00.02",null,2.29526904474002,60.1560213423451,33.08,75.92749999999999,{"$f":"R152*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":86.0231105195535}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.01.01.000.00.01",null,1.58183473395733,39.1062371622115,32,50.6187114866345,{"$f":"R153*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":55.9219191419624}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.01.01.000.00.02",null,1.57264237303956,43.6814504856366,35.6379422483221,56.0457380676481,{"$f":"R154*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":62.4644741944603}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.01.01.000.00.03",null,1.5575396810878,53.9756804633432,43.823312307047,68.256547874929,{"$f":"R155*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":77.1852230625808}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.01.01.000.00.04",null,1.54192950434766,71.13273042618751,57.465595738255,88.6078975537303,{"$f":"R156*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":101.719804509448}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.01.01.000.00.05",null,1.52578582675556,105.446830351876,84.7501626006711,129.310596911333,{"$f":"R157*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":150.788967403183}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.01.01.000.00.06",null,1.51557410680739,151.198963586128,121.129585083893,183.580862721470,{"$f":"R158*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":216.214517928163}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.01.01.000.00.07",null,1.50818550774496,219.827163437505,175.698718808725,264.986261436675,{"$f":"R159*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":314.352843715632}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.01.01.000.00.08",null,1.50297310511514,322.769463214571,257.552419395973,387.094359509483,{"$f":"R160*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":461.560332396836}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.01.01.000.00.09",null,1.50005325847009,437.149796300199,348.500975604027,522.770024034826,{"$f":"R161*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":625.124208709285}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.02.01.000.00.01",null,2.23603721921477,79.9323446040078,51.42,114.977033812023,{"$f":"R162*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":114.303252783731}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.02.01.000.00.02",null,2.25763143923125,90.7237345706956,57.5334825503356,129.8893990141,{"$f":"R163*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":129.734940436095}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.02.01.000.00.03",null,2.29267681303298,115.004361995743,71.2888182885906,163.442220718773,{"$f":"R164*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":164.456237653912}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.02.01.000.00.04",null,2.328345155241,155.472074370823,94.214377852349,219.363590226562,{"$f":"R165*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":222.325066350277}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.02.01.000.00.05",null,2.3646532256959,236.407499120981,140.065496979866,331.206329242138,{"$f":"R166*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":338.062723743003}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.02.01.000.00.06",null,2.38732212421262,344.321398787860,201.200322483221,480.329981262907,{"$f":"R167*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":492.379600266640}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.02.01.000.00.07",null,2.40358246619492,506.192248288177,292.902560738255,704.015459294061,{"$f":"R168*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":723.854915052093}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.02.01.000.00.08",null,2.41498288809459,748.998522538653,430.455918120805,1039.543676340790,{"$f":"R169*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1071.067887230270}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.02.01.000.00.09",null,2.42134373337141,1018.783271705850,583.2929818791951,1412.352806392710,{"$f":"R170*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1456.860078539370}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.03.01.000.01.01",null,2.35869306790484,133.390495191841,79.43000000000001,187.350990383681,{"$f":"R171*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":190.748408124333}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.03.01.000.01.02",null,2.3389323703029,146.936903262011,88.0143033557047,205.859503168317,{"$f":"R172*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":210.119771664676}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.03.01.000.01.03",null,2.30602809524746,177.416321419894,107.328985906040,247.503656933747,{"$f":"R173*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":253.705339630448}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.03.01.000.01.04",null,2.27143276503047,228.215351683032,139.520123489933,316.910579876131,{"$f":"R174*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":326.347952906736}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.03.01.000.01.05",null,2.23501257837531,329.813412209308,203.902398657718,455.724425760898,{"$f":"R175*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":471.633179459310}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.03.01.000.01.06",null,2.21162952840711,465.277492911009,289.745432214765,640.809553607254,{"$f":"R176*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":665.346814862743}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.03.01.000.01.07",null,2.19454083216838,668.473613963562,418.509982550336,918.437245376788,{"$f":"R177*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":955.917267967894}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.03.01.000.01.08",null,2.18239830809488,973.267795542390,611.656808053691,1334.878783031090,{"$f":"R178*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1391.772947625620}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.03.01.000.01.09",null,2.17556464996956,1311.927997296640,826.264391946309,1797.591602646980,{"$f":"R179*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1876.0570361342}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.03.01.000.02.01",null,1.41940579652368,244.499928057554,202.115683453237,286.884172661870,{"$f":"R180*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":349.634897122302}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.03.01.000.02.02",null,1.44082234510517,262.108848920863,214.770935251799,309.446762589928,{"$f":"R181*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":374.815653956834}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.03.01.000.02.03",null,1.48086175275627,301.728920863309,243.245251798561,360.212589928058,{"$f":"R182*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":431.472356834532}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.03.01.000.02.04",null,1.53016360272463,367.762374100719,290.702446043165,444.822302158273,{"$f":"R183*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":525.9001949640279}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.03.01.000.02.05",null,1.59236234425122,499.829280575540,385.616834532374,614.041726618705,{"$f":"R184*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":714.755871223022}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.03.01.000.02.06",null,1.63943356190918,675.918489208633,512.169352517986,839.667625899281,{"$f":"R185*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":966.563439568345}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.03.01.000.02.07",null,1.6782188232685,940.0523021582731,701.998129496403,1178.106474820140,{"$f":"R186*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1344.274792086330}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.03.01.000.02.08",null,1.70841613379816,1336.253021582730,986.741294964029,1685.764748201440,{"$f":"R187*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1910.8418208633}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.03.01.000.02.09",null,1.72649105601576,1776.476043165470,1303.122589928060,2249.829496402880,{"$f":"R188*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":2540.360741726620}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.01.000.00.01",null,2.22120133477623,177.219341046774,115.176912146069,255.831110994252,{"$f":"R189*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":253.423657696887}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.01.000.00.02",null,1.14643288248934,189.143927844596,176.240244349253,202.047611339940,{"$f":"R190*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":270.475816817772}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.01.000.00.03",null,1.44150858032904,238.535388298147,195.4,281.670776596295,{"$f":"R191*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":341.105605266350}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Jet-Ventilator","02",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.02.000.00.01",null,2.35279604600683,78.0417002120205,52.95,124.580550636061,{"$f":"R192*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":111.599631303189}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Jet-Ventilator","02",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.02.000.00.02",null,1.73049775849991,131.442519848330,99.5523833333333,172.275176211657,{"$f":"R193*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":187.962803383112}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Jet-Ventilator","02",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.02.000.00.03",null,1.61237817070837,177.419315146570,135.829733333333,219.008896959806,{"$f":"R194*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":253.709620659595}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","03",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.03.000.00.01",null,1.674185136897,219.355392086937,153.4,256.82,{"$f":"R195*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":313.678210684320}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","03",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.03.000.00.02",null,1.43398321871381,300.4918143404,246.913628680799,354.07,{"$f":"R196*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":429.703294506772}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","03",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.03.000.00.03",null,1.11151927601194,378.604132911734,358.608265823468,398.6,{"$f":"R197*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":541.403910063780}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Küchenabluftanlagen ","05","Küchenabluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom <= 5.000 m3/h","01","Anzahl","431.05.01.000.00.01","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",1.05076218864359,132.016723477373,128.748934623855,135.284512330892,{"$f":"R198*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":188.783914572643}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Küchenabluftanlagen ","05","Küchenabluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 5.000 bis 25.000 m3/h","02","Anzahl","431.05.01.000.00.02","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",1.20675123879483,245.760480347975,222.735101290521,268.785859405429,{"$f":"R199*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":351.437486897604}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Küchenabluftanlagen ","05","Küchenabluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","03","Anzahl","431.05.01.000.00.03","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",1.31901724830009,347.194271777098,299.432246165140,394.956297389056,{"$f":"R200*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":496.487808641250}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Luftschleieranlagen","06","Luftschleieranlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom < 2.500 m3/h","01","Anzahl","431.06.01.000.00.01",null,1.10694031484336,94.6654955436784,89.8606333333333,99.4703577540234,{"$f":"R201*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":135.371658627460}]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Luftschleieranlagen","06","Luftschleieranlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom  > 2.500 bis 5.000 m3/h","02","Anzahl","431.06.01.000.00.02",null,1.15679504481595,136.003864921102,126.116633333333,145.891096508870,{"$f":"R202*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":194.485526837176}]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","432.01.01.000.00.01"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.38827616490153,174.224746229566,145.9,202.549492459133,{"$f":"R203*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":249.141387108279}]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","432.01.01.000.00.02"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.45352612474119,188.601657227221,153.739269637584,223.464044816858,{"$f":"R204*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":269.700369834926}]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","432.01.01.000.00.03"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.57851286324403,220.949706971943,171.377626322148,270.521787621738,{"$f":"R205*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":315.958080969878}]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","432.01.01.000.00.04"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.73802293390582,274.863123213147,200.774887463087,348.951358963206,{"$f":"R206*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":393.0542661948}]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","432.01.01.000.00.05"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.9486522011323,382.689955695554,259.569409744966,505.810501646142,{"$f":"R207*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":547.246636644642}]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","432.01.01.000.00.06"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.11549168464416,526.459065672097,337.962106120805,714.956025223389,{"$f":"R208*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":752.836463911099}]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","432.01.01.000.00.07"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.25808739379421,742.112730636912,455.551150684564,1028.674310589260,{"$f":"R209*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1061.221204810780}]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","432.01.01.000.00.08"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.37247882898033,1065.593228084130,631.9347175302011,1499.251738638070,{"$f":"R210*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1523.798316160310}]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","432.01.01.000.00.09"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.44241496457091,1425.016003025490,827.916458469799,2022.115547581190,{"$f":"R211*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":2037.772884326450}]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","433.01.01.000.00.01","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.64837323635992,333.164946396316,191.155080805687,506.25,{"$f":"R212*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":476.425873346732}]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","433.01.01.000.00.02","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.60448243773451,350.079383383595,202.725750861987,527.995657796585,{"$f":"R213*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":500.613518238541}]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","433.01.01.000.00.03","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.52196186798956,388.136866604970,228.759758488661,576.923387838902,{"$f":"R214*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":555.035719245107}]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","433.01.01.000.00.04","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.41951188006959,451.566005307263,272.149771199784,658.469604576097,{"$f":"R215*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":645.739387589386}]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","433.01.01.000.00.05","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.2889212480613,578.4242827118489,358.929796622030,821.562038050487,{"$f":"R216*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":827.146724277944}]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","433.01.01.000.00.06","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.18908285009381,747.5686525846299,474.636497185025,1039.018616016340,{"$f":"R217*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1069.023173196020}]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","433.01.01.000.00.07","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.10615666978675,1001.2852073938,648.196548029518,1365.203482965120,{"$f":"R218*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1431.837846573130}]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","433.01.01.000.00.08","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.04117339223914,1381.860039607560,908.536624296256,1854.480783388290,{"$f":"R219*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1976.059856638810}]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","433.01.01.000.00.09","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.00210007497596,1804.720964289510,1197.803375703740,2398.122228302920,{"$f":"R220*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":2580.750978934}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Splitanlage","01",null,"000","Außeneinheit","01","Kälteleistung <= 5 kW","01","Anzahl","434.01.01.000.01.01",null,1.605266846656,111.426183706640,85.53917142857139,137.313195984709,{"$f":"R221*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":159.339442700495}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Splitanlage","01",null,"000","Außeneinheit","01","Kälteleistung > 5 bis 15 kW","02","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C222)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C222,\".\",E222,\".\",G222,\".\",I222,\".\",K222,\".\",M222))","v":"434.01.01.000.01.02"},null,1.58785608344426,138.671968822501,107.171314285714,170.172623359288,{"$f":"R222*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":198.300915416176}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Splitanlage","01",null,"000","Außeneinheit","01","Kälteleistung > 15 bis 50 kW","03","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C223)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C223,\".\",E223,\".\",G223,\".\",I223,\".\",K223,\".\",M223))","v":"434.01.01.000.01.03"},null,1.50494989109212,184.692460420113,147.462,221.922920840226,{"$f":"R223*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":264.110218400762}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Splitanlage","01",null,"000","Inneneinheit","02","Kälteleistung <= 5 kW","01","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C224)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C224,\".\",E224,\".\",G224,\".\",I224,\".\",K224,\".\",M224))","v":"434.01.01.000.02.01"},null,1.99411439938056,91.2443959022999,60.9491714285714,121.539620376028,{"$f":"R224*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":130.479486140289}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Splitanlage","01",null,"000","Inneneinheit","02","Kälteleistung > 5 bis 15 kW","02","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C225)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C225,\".\",E225,\".\",G225,\".\",I225,\".\",K225,\".\",M225))","v":"434.01.01.000.02.02"},null,1.47114834699191,81.1770819902073,65.6998857142857,96.6542782661288,{"$f":"R225*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":116.083227245996}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Kolbenverdichter","01","Kälteleistung <= 50 kW","01","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C226)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C226,\".\",E226,\".\",G226,\".\",I226,\".\",K226,\".\",M226))","v":"434.01.02.000.01.01"},null,1.1273913699852,495.005532226815,465.36386225,524.6472022036299,{"$f":"R226*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":707.857911084345}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Kolbenverdichter","01","Kälteleistung > 50 bis 100 kW","02","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C227)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C227,\".\",E227,\".\",G227,\".\",I227,\".\",K227,\".\",M227))","v":"434.01.02.000.01.02"},null,1.0614190415254,696.540714020515,675.787600666667,717.293827374363,{"$f":"R227*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":996.053221049336}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Kolbenverdichter","01","Kälteleistung > 100 bis 250 kW","03","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C228)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C228,\".\",E228,\".\",G228,\".\",I228,\".\",K228,\".\",M228))","v":"434.01.02.000.01.03"},null,1.10147483352773,878.905710899227,836.465606798454,921.345815,{"$f":"R228*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1256.835166585890}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Kolbenverdichter","01","Kälteleistung > 250 bis 500 kW","04","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C229)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C229,\".\",E229,\".\",G229,\".\",I229,\".\",K229,\".\",M229))","v":"434.01.02.000.01.04"},null,1.53254368809904,1335.520812979750,1113.699420939250,1706.793018,{"$f":"R229*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1909.794762561040}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Schraubenverdichter","02","Kälteleistung <= 50 kW","01","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C230)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C230,\".\",E230,\".\",G230,\".\",I230,\".\",K230,\".\",M230))","v":"434.01.02.000.02.01"},null,1.56441770122405,360.283473368160,280.986575,439.580371736321,{"$f":"R230*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":515.205366916469}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Schraubenverdichter","02","Kälteleistung > 50 bis 100 kW","02","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C231)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C231,\".\",E231,\".\",G231,\".\",I231,\".\",K231,\".\",M231))","v":"434.01.02.000.02.02"},null,1.26920542819657,583.494558265116,514.272133333333,652.716983196898,{"$f":"R231*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":834.397218319116}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Schraubenverdichter","02","Kälteleistung > 100 bis 250 kW","03","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C232)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C232,\".\",E232,\".\",G232,\".\",I232,\".\",K232,\".\",M232))","v":"434.01.02.000.02.03"},null,1.27305220835278,794.662035421155,699.202625,890.121445842309,{"$f":"R232*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1136.366710652250}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Schraubenverdichter","02","Kälteleistung > 250 bis 500 kW","04","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C233)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C233,\".\",E233,\".\",G233,\".\",I233,\".\",K233,\".\",M233))","v":"434.01.02.000.02.04"},null,1.24803468369043,1236.472517153250,1100.04754475,1372.8974895565,{"$f":"R233*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1768.155699529150}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Turboverdichter","03","Kälteleistung <= 50 kW","01","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C234)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C234,\".\",E234,\".\",G234,\".\",I234,\".\",K234,\".\",M234))","v":"434.01.02.000.03.01"},null,1.65953918793986,412.7789405,310.413881,515.144,{"$f":"R234*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":590.2738849150001}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Turboverdichter","03","Kälteleistung > 50 bis 100 kW","02","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C235)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C235,\".\",E235,\".\",G235,\".\",I235,\".\",K235,\".\",M235))","v":"434.01.02.000.03.02"},null,1.39846659201133,651.299996166667,543.096992333333,759.503,{"$f":"R235*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":931.358994518334}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Turboverdichter","03","Kälteleistung > 100 bis 250 kW","03","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C236)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C236,\".\",E236,\".\",G236,\".\",I236,\".\",K236,\".\",M236))","v":"434.01.02.000.03.03"},null,1.29292156429723,904.7206125,789.1422250000001,1020.299,{"$f":"R236*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":1293.750475875}]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteerzeugungsanlagen","01","Kompressionskältemaschine","02",null,"000","Turboverdichter","03","Kälteleistung > 250 bis 500 kW","04","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(C237)=TRUE,\"\",CONCATENATE(C237,\".\",E237,\".\",G237,\".\",I237,\".\",K237,\".\",M237))","v":"434.01.02.000.03.04"},null,1.16886523552955,1535.4882675,1415.937,1655.039535,{"$f":"R237*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":2195.748222525}]
[489,"Sonstiges zur KG 480",489,"Wetterstation (Windwächter, Regenwächter, Windrichtung, Sonneneinstrahlung)","01","Wetterstation (Windwächter, Regenwächter, Windrichtung, Sonneneinstrahlung)","01",null,"000",null,"00",null,"00","pauschal","489.01.01.000.00.00",null,1.91135039114591,73.4970406244784,50.49,96.50408124895689,{"$f":"R238*(((160.2-117.2)/100)+1)","v":105.100768093004}]