{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Preisbenchmarking Daten"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Preisbenchmarking Daten","index":0,"n_rows":220,"n_cols":20,"rows_kept":220,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Kosten-\ngruppen neu","Bezeichnung der Kostengruppe neu","Nummerierung\nDIN 276\n3 Ziffern","Anlagenklasse","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Anlagen-klasse","Anlage System)","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Anlage","Bauteil Komponente)","Nummerierung\n3-stelliger Code Ziffer für Bauteil","Art","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Art","Bandbreite","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Bandbreite",null,"Nummerierung\nErgebnis","Bemerkung","Abweichung","Mittelwert\nüber alle Mittelwerte","Min\nüber alle Mittelwerte","Max\nüber alle Mittelwerte"]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserleitungen","01","Abwasserleitung","01","Kontroll-, Reinigungs- und Sammelschächte","171",null,"00",null,"00","Anzahl","411.01.01.171.00.00",null,2.1665211062590974,15.358198248621553,8.5875000000000004,18.605]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Bodenrinnen innen","120",null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.120.00.00",null,1.147322515464797,3.1742233979417867,2.956447739062348,3.3919990568212248]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Bodenrinnen außen","119",null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.119.00.00",null,1.0871284613315442,3.2200368234458225,3.0856144057290145,3.3544592411626306]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Bodeneinläufe","118",null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.118.00.00",null,1.2269668064290706,5.4902071344866625,4.7699999999999996,5.8526316666666665]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Straßeneinlaufkästen außen","206",null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.206.00.00",null,1.0489424949010799,14.474647966336754,14.128896249999999,14.820399682673511]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Dachrinnen","126",null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.126.00.00",null,2.210236350497425,5.9432443328339071,3.7026833441176401,8.1838053215501745]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Dacheinläufe","125",null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.125.00.00",null,1.5140194229888044,6.9687657044522844,5.7198737800235193,8.66]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwassersammelanlagen","03","Abwassersammelanlage","01","Sickerschächte","201",null,"00",null,"00","Anzahl","411.03.01.201.00.00",null,1.0814621012264629,32.391039401879404,31.123352553758806,33.658726250000001]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwassersammelanlagen","03","Abwassersammelanlage","01","Rigolen","191",null,"00",null,"00","Anzahl","411.03.01.191.00.00",null,1.1163432767831389,58.286759610212734,55.082519220425468,61.491]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Leichtflüssigkeitsabscheider","01",null,"000",null,"00","Nenngröße <=2","01","Anzahl","411.04.01.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",1.9238340722009855,207.97356844630735,128.73251575,247.66]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Leichtflüssigkeitsabscheider","01",null,"000",null,"00","Nenngröße > 2 bis 5","02","Anzahl","411.04.01.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",1.037207560281856,320.18677953220026,314.33888797065049,326.03467109375003]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Fettabscheider","02",null,"000",null,"00","Nenngröße <= 5","01","Anzahl","411.04.02.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",1.7753009711656174,351.1840019346734,251.01493965587187,445.62706614814817]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Fettabscheider","02",null,"000",null,"00","Nenngröße > 5 bis 10","02","Anzahl","411.04.02.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",1.9610932765545324,378.62875565360986,256.75,503.51069875537621]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Fettabscheider","02",null,"000",null,"00","Nenngröße > 10 bis 15","03","Anzahl","411.04.02.000.00.03","ohne Entleerung und Entsorgung",1.1244881936873079,359.77009544161831,338.688721839582,380.85146904365462]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Stärkeabscheider","03",null,"000",null,"00","Nenngröße <=1","01","Anzahl","411.04.03.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",1.2727999065157471,170.91455296998419,150.4,191.42910593996839]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Stärkeabscheider","03",null,"000",null,"00","Nenngröße > 1 bis 2","02","Anzahl","411.04.03.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",1.4060819667704412,192.84746963665089,160.30000000000001,225.39493927330173]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Stärkeabscheider","03",null,"000",null,"00","Nenngröße > 2 bis 5","03","Anzahl","411.04.03.000.00.03","ohne Entleerung und Entsorgung",1.712779740876919,229.77244405227503,169.4,290.14488810455009]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Einfachpumpe geschlossen","01","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.01.01",null,1.4260119316409836,44.848874488968335,35.160996123154021,50.14]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Einfachpumpe geschlossen","02","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.02.01",null,1.2879580982445082,61.653199398431489,54.598726388888885,70.320871806405577]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Einfachpumpe geschlossen","01","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.01.02",null,1.354421363036274,58.552641086903726,47.900484183201684,64.877439077509507]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Einfachpumpe geschlossen","02","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.02.02",null,1.2189557185342526,85.562890901261056,77.1199625,94.005819302522113]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.03.01",null,1.5043694201610622,70.350591819548683,56.182279861111112,84.518903777986253]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.04.01",null,1.4462190263594474,90.485510980268572,73.97989305555555,106.99112890498159]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge >10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.03.02",null,1.4084408557502421,82.309078194027506,68.3505081700566,96.267648217998428]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.04.02",null,1.4059459519792958,123.46882069891495,102.63640427777777,144.30123712005215]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","411.05.01.012.03.03",null,1.0852028262227729,131.43101718089972,126.06065513442603,136.80137922737342]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","411.05.01.012.04.03",null,1.1412936987103888,179.63806510769672,167.78461097222223,191.49151924317118]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Tauchpumpe","02",null,"000",null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.02.000.00.01","inkl. Pumpensumpf",3.7935484415910854,65.19637150229228,30.093196846622881,114.16]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Tauchpumpe","02",null,"000",null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.02.000.00.02","inkl. Pumpensumpf",1.4411496989546757,50.913810077925746,41.712976553406406,60.114643602445092]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","412.01.01.012.00.01","inkl. Filter und Pumpen",1.0363271212987804,110.63812471757504,108.66439243515006,112.61185700000003]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","412.01.01.012.00.02","inkl. Filter und Pumpen",1.228678861773336,166.03986501648563,149.00295225519343,183.07677777777781]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","412.01.01.012.00.03","inkl. Filter und Pumpen",1.4823766644665848,288.43461803191735,232.38586001927024,344.48337604456452]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","04","Anzahl","412.01.01.012.00.04","inkl. Filter und Pumpen",1.9881114995898419,445.1124455210512,297.92224659765799,592.30264444444447]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Regenwassernutzungsanlage","02",null,"000",null,"00","Speichervolumen <=10 m3","01","Anzahl","412.01.02.000.00.01","inkl. Filter und Pumpen",1.6418820472378526,96.441336136945594,78.50237243849395,128.89163597234281]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Regenwassernutzungsanlage","02",null,"000",null,"00","Speichervolumen > 10 bis 50 m3","02","Anzahl","412.01.02.000.00.02","inkl. Filter und Pumpen",1.2600372874604093,172.37110324510314,152.53828262169563,192.20392386851066]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Regenwassernutzungsanlage","02",null,"000",null,"00","Speichervolumen > 50 bis 100 m3","03","Anzahl","412.01.02.000.00.03","inkl. Filter und Pumpen",1.2375130523569453,260.89410095030001,233.20007065476565,288.58813124583435]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","412.01.03.000.00.01","inkl. Filter und Pumpen",1.6832509161035389,127.8936116625971,83.105554057155985,139.88749999999999]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","412.01.03.000.00.02","inkl. Filter und Pumpen",2.1594831469660436,178.8030848501607,106.14229628141858,229.21249999999998]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","412.01.03.000.00.03","inkl. Filter und Pumpen",2.877665772681032,246.3595580377243,135.16249999999999,388.95249999999999]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","04","Anzahl","412.01.03.000.00.04","inkl. Filter und Pumpen",3.0348051642046792,337.77803122528792,163.16945345971561,495.1875]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","einfach","01","Anschlussnennweite <= DN50","01","Anzahl","412.02.01.000.01.01","ohne Wasserchemie",1.7366035826590214,282.50941806383599,206.4671842527778,358.55165187489422]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","einfach","01","Anschlussnennweite > DN50 bis DN100","02","Anzahl","412.02.01.000.01.02","ohne Wasserchemie",1.2222152823195223,372.10064349790923,334.89162499999998,409.30966199581854]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","doppelt","02","Anschlussnennweite <= DN50","01","Anzahl","412.02.01.000.02.01","ohne Wasserchemie",1.2550873632724693,298.74271620833332,264.95001574999998,332.53541666666666]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","doppelt","02","Anschlussnennweite > DN50 bis DN100","02","Anzahl","412.02.01.000.02.02","ohne Wasserchemie",1.3030318519006183,387.18003272222222,336.23506544444439,438.125]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","02",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.02.02.000.00.00","ohne Wasserchemie",1.5909926776270644,277.98114814463759,214.57501639813503,341.38727989114011]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)","03",null,"000",null,"00","Permeatleistung <= 1 m3/h","01","Anzahl","412.02.03.000.00.01","ohne Wasserchemie",1.2389276729428591,339.55234321209053,297.16827546960479,368.17]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)","03",null,"000",null,"00","Permeatleistung > 1 m3/h bis 5 m3/h","02","Anzahl","412.02.03.000.00.02","ohne Wasserchemie",1.2022924910988912,391.3955972610521,355.44379217835416,427.34740234374999]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage","04",null,"000",null,"00","Durchflussleistung <= 1 m3/h","01","Anzahl","412.02.04.000.00.01","ohne Wasserchemie",1.7363716546213288,253.60539584528865,189.9075,329.75]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage","04",null,"000",null,"00","Durchflussleistung > 1 m3/h bis 5 m3/h","02","Anzahl","412.02.04.000.00.02","ohne Wasserchemie",1.4110586014898772,366.497050614025,324.98500000000001,458.57287960518772]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge <= 50 m3/h","01","Anzahl","412.02.05.012.00.01","ohne Wasserchemie",1.6102893551521975,87.587256231230825,69.7,112.23716805410817]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","02","Anzahl","412.02.05.012.00.02","ohne Wasserchemie",1.0959449984453475,110.64503224558106,105.58009139328679,115.70997309787533]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","03","Anzahl","412.02.05.012.00.03","ohne Wasserchemie",1.0264279424537084,151.40977488421561,149.43514320166793,153.38440656676329]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 250 bis 500 m3/h","04","Anzahl","412.02.05.012.00.04","ohne Wasserchemie",1.0009909739722558,190.24334556374839,190.14912914483358,190.33756198266323]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 500 bis 1000 m3/h","05","Anzahl","412.02.05.012.00.05","ohne Wasserchemie",1.0818383073236482,256.18476188250031,246.11398587611166,266.25553788888891]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.000.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",3.1308335333917605,58.271467025142101,28.212934050284201,88.33]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01",null,"000","Anzahl Hygienespüleinrichtungen","01",null,"00","Anzahl","412.03.01.000.01.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",1.6505906014649041,50.282179505572429,37.940359011144864,62.623999999999995]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01","Wasserfilter","229",null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.229.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",1.18965046311666,47.893730366880796,44.24829110064239,52.64]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01","Wasserzähler","230",null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.230.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",1.3405215400377448,6.2799703701522755,5.3662999999999998,7.1936407403045504]
[412,"Wasseranlagen",412,"dezentrale Wassererwärmer","04","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.04.01.000.00.00","ohne Entkalkung",3.5390587517740424,11.91809246515515,4.49,15.89037379546545]
[412,"Wasseranlagen",412,"Sanitärobjekte","05","Sanitäre Einrichtungsgegenstände","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.05.01.000.00.00","Waschtisch, Urinale, WC, Duschen, Wannen, etc.; inkl. Armaturen und Spülung",1.5979436820673609,3.7807536672447628,2.9105739999999996,4.6509333344895261]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","413.01.01.000.01.01","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.8001028070781668,165.02535835682315,86.853101999999993,243.19761471364632]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","413.01.01.000.01.02","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.0620702705422036,230.82203924999999,150.7620785,310.88199999999995]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","413.01.01.000.02.01","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.4339914733622869,203.65244022980349,118.60975300000001,288.69512745960697]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","413.01.01.000.02.02","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.2204016318171251,337.02339213994901,209.30519275000003,464.74159152989796]
[413,"Gasanlagen",413,"Übergabestationen","02","Gaseinspeisung","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","413.02.01.000.00.00",null,1.7233095649951518,62.221285098540505,45.695345030414323,78.747225166666681]
[413,"Gasanlagen",413,"Druckregelanlagen und Gasleitungen","03","Gasleitungsnetz","01","Gaszähler","146",null,"00",null,"00","Anzahl","413.03.01.146.00.00",null,1.5722080932977378,91.532025000000004,71.17,111.89405000000001]
[413,"Gasanlagen",413,"Druckregelanlagen und Gasleitungen","03","Gasregelstrecke","02",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","413.03.02.000.00.00",null,2.0572804260597635,38.526405016341307,22.081074750988556,45.42696287157122]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","421.01.01.000.01.01"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.2521750776910359,123.3483258150241,109.53706666666668,137.15958496338152]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","421.01.01.000.01.02"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.2547337028949046,174.5845942985782,154.8605,194.30868859715639]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","421.01.01.000.02.01"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.4826258963222825,135.97830283916753,109.54393333333334,162.41267234500171]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","421.01.01.000.02.02"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.5139430784203785,194.65524104785953,154.8605,234.44998209571904]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","Leckageerkennungssytem = ja","03",null,"00",null,"421.01.01.000.03.00"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1,66.052823134342987,66.052823134342987,66.052823134342987]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner","02",null,"000",null,"00",null,"00","pauschal","421.01.02.000.00.00"," inkl. Armaturen",1.1045409341841672,62.186105661755434,59.097073999999999,65.275137323510862]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung <= 150 kW","01","Anzahl","421.02.01.000.00.01",null,1.4694604678999177,136.23781804033314,112.9855925,166.02786162099943]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung >150 bis 300 kW","02","Anzahl","421.02.01.000.00.02",null,1.1862201518937097,211.60032057525228,193.57640665050454,229.6242345]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung > 300 bis 500 kW","03","Anzahl","421.02.01.000.00.03",null,1.8721018866016272,213.05332582016845,142.82,267.3735914444444]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung > 500 bis 800 kW","04","Anzahl","421.02.01.000.00.04",null,2.6473504054609758,272.25959384837574,135.1,357.65703977777781]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.164.01.01",null,1.1553369448178092,97.611680465658779,90.576724628000008,104.64663630331755]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.164.01.02",null,1.0082270918797476,141.17432237957345,140.59597438,141.75267037914691]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.164.01.03",null,1.0272205819201818,213.72875624873618,210.85890519747235,216.5986073]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.164.01.04",null,1.2666279171516228,316.27620146248023,279.07200742496053,353.48039549999999]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.164.01.05",null,1.5594906760678358,509.86306296073877,398.40978342147753,621.31634250000002]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.03.01",null,1.0338197611706235,154.02269587827215,151.46149999999997,156.58389175654435]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.03.02",null,1.0255953308142689,218.40397607851133,215.64423333333332,221.16371882368938]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.03.03",null,1.001206300320415,320.69154189411461,320.49823333333336,320.8848504548958]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.03.04",null,1.1061521338146116,432.88752249062384,411.06956666666662,454.70547831458106]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.014.03.05",null,1.0088667758279704,601.96590231511664,599.30893333333336,604.62287129690003]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.04.01",null,1.2208175734242852,132.92705476202019,119.71001702500001,146.1440924990404]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.04.02",null,1.0072114737755979,207.53744936642607,206.79181250000002,208.28308623285213]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.04.03",null,1.1004983395913257,309.57454634119199,294.76295268238391,324.38614000000001]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.04.04",null,1.2008317472278984,447.43964087727477,406.60958425454947,488.26969750000001]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.05.01",null,1.2886017094464153,156.98760691520334,137.19084999999998,176.78436383040673]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.05.02",null,1.0143618442228024,220.44672432713293,218.875,222.01844865426585]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.05.03",null,1.6804226910884852,376.25762699372376,303.12016298117123,509.37]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.05.04",null,1.2970940157514013,459.22742826702768,399.83337653405539,518.62148000000002]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.014.05.05",null,1.1716550115948723,592.95640534188385,546.08711068376761,639.8257000000001]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.08.01",null,1.5842991292065198,496.41827708392111,384.18019916784232,608.65635499999996]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.08.02",null,1.3606574875297965,621.16560859543301,526.26491719086596,716.06630000000007]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung > 80 bis 150 kW","03","Anzahl","421.03.02.000.08.03",null,1.1263476033716426,656.24748440542862,617.25324999999998,695.24171881085738]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung > 150 bis 250 kW","04","Anzahl","421.03.02.000.08.04",null,1.1668079053717904,920.51107011632928,849.64714023265844,991.37500000000011]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.09.01",null,1.8671914618369987,299.36210209839703,193.25,360.83474999999999]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.09.02",null,1.2398923944446747,421.61669998869678,376.46156666666667,466.77183331072689]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 80 bis 150 kW","03","Anzahl","421.03.02.000.09.03",null,1.2627363660395623,535.10611336786906,472.97256666666669,597.23966006907131]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 150 bis 250 kW","04","Anzahl","421.03.02.000.09.04",null,1.32082510585055,632.4572555349198,545.02793333333329,719.88657773650641]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Erd-Wärmepumpen (inkl. Erdkollektor)","10","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.10.01",null,1.9430052835294509,281.74375485997416,191.4667,372.02080971994832]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Erd-Wärmepumpen (inkl. Erdkollektor)","10","thermische Leistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.10.02",null,2.0717988812535078,385.44855566996989,250.95950000000002,519.93761133993974]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Gastherme","03",null,"000",null,"00","Nennleistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.03.000.00.01","inkl. Brenner",1.1609616077770719,138.1224283534296,127.834227,148.41062970685917]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Gastherme","03",null,"000",null,"00","Nennleistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.03.000.00.02","inkl. Brenner",1.0332806880908214,220.10718822861912,216.50447920723821,223.70989725000004]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Solarthermie","04",null,"000",null,"00","Kollektorfläche <= 100 m2","01","Anzahl","421.03.04.000.00.01",null,1.4490452793620701,305.90433748386545,249.81517496773085,361.99349999999998]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Solarthermie","04",null,"000",null,"00","Kollektorfläche > 100 bis 500 m2","02","Anzahl","421.03.04.000.00.02",null,3.2441390664199887,1193.5105732430181,562.427646486036,1824.5935000000002]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Hellstrahler (brennerlos)","01","Heizleistung <= 15 kW","01","Anzahl","421.03.08.000.01.01",null,1.972313025233325,75.950988064688346,51.105645616666663,100.79633051271004]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Hellstrahler (brennerlos)","01","Heizleistung > 15 bis 40 kW","02","Anzahl","421.03.08.000.01.02",null,2.1041667173897989,100.82190499468619,64.95907866666667,136.68473132270572]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Dunkelstrahler (inkl. Brenner)","02","Heizleistung <= 15 kW","01","Anzahl","421.03.08.000.02.01",null,2.2812695460515129,100.34192973613877,61.160430941666682,139.52342853061086]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Dunkelstrahler (inkl. Brenner)","02","Heizleistung > 15 bis 40 kW","02","Anzahl","421.03.08.000.02.02",null,2.6298323752803161,130.51314548421857,71.911389833333345,189.11490113510379]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen <=150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.01.01",null,1.2566942412420918,37.872125124688296,33.564250249376585,42.18]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen >150 bis 500 l","02","Anzahl","421.04.01.227.01.02",null,2.9682737472766889,58.832896291101576,29.58,87.801537444444449]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen > 500 bis 1.000 l","03","Anzahl","421.04.01.227.01.03",null,1.8752741480822179,92.751723611003001,64.516786110894898,120.9866611111111]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen > 1.000 bis 2.000 l","04","Anzahl","421.04.01.227.01.04",null,1.6433765804442402,112.50069182581505,85.118929068296751,139.88245458333336]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = Gasbrenner","02","Volumen <=150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.02.01","inkl. Gasbrenner",2.0157380168398724,99.671786792957462,66.101091166666663,133.24248241924826]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = Gasbrenner","02","Volumen >150 bis 500 l","02","Anzahl","421.04.01.227.02.02","inkl. Gasbrenner",1.801709306571095,140.12411724319665,100.02759166666667,180.22064281972663]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 50 bis 150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.03.01",null,1.0066739859271245,47.778907604924832,47.62,47.937815209849667]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 150 bis 300 l","02","Anzahl","421.04.01.227.03.02",null,1.7545126353790614,71.502680848850545,55.4,97.2]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 300 bis 500 l","03","Anzahl","421.04.01.227.03.03",null,1.0908625149675977,76.24330160829345,72.930000000000007,79.556603216586907]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 500 bis 1.000 l","04","Anzahl","421.04.01.227.03.04",null,1.0367470010217001,96.307581943311078,94.57,98.045163886622177]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 1 bis 5","01","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.01.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",1.1695180471520967,102.54053838162015,95.86,112.11]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 6 bis 10","02","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.02.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",2.2329734219269102,184.01513128018345,120.4,268.85000000000002]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 10 bis 20","03","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.03.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",2.1309187673082981,236.69745880850732,151.19999999999999,322.19491761701465]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 1 bis 5","01","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.01.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",1.550048098249639,122.22380534910519,95.86,148.5876106982104]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 6 bis 10","02","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.02.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",1.7024476883299982,162.68735083746589,120.4,204.97470167493179]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 10 bis 20","03","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.03.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",2.1071096905836497,234.89749260812391,151.19999999999999,318.59498521624784]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Entgasungsstation","013",null,"00","Anlagenvolumen bis 100 m3 \nArbeitsdruck bis 4,5 bar ","01","Anzahl","422.01.01.013.00.01","inkl. Absperrungen",1.1591487140662504,104.85905729862745,97.13,112.5881145972549]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","422.01.01.005.01.01","inkl. Absperrungen",1.51210850969605,85.382323144706973,67.976620289413944,102.788026]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","422.01.01.005.01.02","inkl. Absperrungen",2.4474488965723973,113.73634508428319,65.982904168566378,161.48978600000001]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","422.01.01.005.01.03","inkl. Absperrungen",1.6920578384791716,137.12462390523388,101.87346047713439,172.37578733333334]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","422.01.01.005.01.04","inkl. Absperrungen",2.1391748906624279,185.89593356869446,118.43617513738889,253.35569200000003]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 500 bis 1.000 kW","05","Anzahl","422.01.01.005.01.05","inkl. Absperrungen",1.716958447528766,234.40403048462667,172.54885196925332,296.25920900000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 1.000 bis 2.000 kW","06","Anzahl","422.01.01.005.01.06","inkl. Absperrungen",1.5961255514905917,281.45895741483054,216.83000442966099,346.08791040000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","422.01.01.005.02.01","inkl. Absperrungen",1.2875273289648728,91.310845710121185,79.833665420242383,102.788026]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","422.01.01.005.02.02","inkl. Absperrungen",2.0166946794359775,120.78312676108797,80.076467522175918,161.48978600000001]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","422.01.01.005.02.03","inkl. Absperrungen",1.646482497281117,138.53457442943892,104.69336152554452,172.37578733333334]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","422.01.01.005.02.04","inkl. Absperrungen",1.9882946429705215,190.38965372822622,127.4236154564524,253.35569200000003]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 500 bis 1.000 kW","05","Anzahl","422.01.01.005.02.05","inkl. Absperrungen",1.6734622647201822,236.64645224904001,177.03369549807999,296.25920900000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 1.000 bis 2.000 kW","06","Anzahl","422.01.01.005.02.06","inkl. Absperrungen",1.4299146175971325,294.0609397600906,242.03396912018118,346.08791040000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","02",null,"000",null,"00","Volumen <= 300 Liter","01","Anzahl","422.01.02.000.00.01","Pumpen / Kompressoren",2.2481908297717998,163.5787002864096,100.71988307281919,226.43751750000001]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","02",null,"000",null,"00","Volumen > 300 bis 1.000 Liter","02","Anzahl","422.01.02.000.00.02","Pumpen / Kompressoren",2.0102996187835949,199.95944840438605,132.85019680877207,267.06870000000004]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","02",null,"000",null,"00","Volumen > 1.000 bis 5.000 Liter","03","Anzahl","422.01.02.000.00.03","Pumpen / Kompressoren",1.2318669946388974,276.29862705838889,247.59416911677783,305.003085]
[423,"Raumheizflächen",423,"Flächenheizsysteme","02","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","02",null,"000",null,"00","Anzahl Kreise 1 bis 10","01","pauschal","423.02.02.000.00.01",null,1.8658812695590616,46.461488024512164,32.423875000000002,60.499101049024326]
[423,"Raumheizflächen",423,"Flächenheizsysteme","02","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","02",null,"000",null,"00","Anzahl Kreise 10 bis 20","02","pauschal","423.02.02.000.00.02",null,2.55602933006928,97.73302110029158,54.967500000000008,140.49854220058316]
[423,"Raumheizflächen",423,"Flächenheizsysteme","02","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","02",null,"000",null,"00","Anzahl Kreise 20 bis 40","03","pauschal","423.02.02.000.00.03",null,2.7666690451548748,176.26235415917813,93.590571428571437,258.93413688978484]
[429,"Sonstiges zur KG 420",429,"Rampenheizung","01","Rampenheizung (wassergeführt)","01",null,"000",null,"00","Norm-Wärmeleistung <= 50 kW","01","Anzahl","429.01.01.000.00.01",null,1.2239713508450829,34.983069348793151,31.46,38.506138697586309]
[429,"Sonstiges zur KG 420",429,"Rampenheizung","01","Rampenheizung (wassergeführt)","01",null,"000",null,"00","Norm-Wärmeleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","429.01.01.000.00.02",null,2.2952690447400244,60.156021342345134,33.08,75.927499999999995]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.01.01.000.00.01",null,1.5818347339573267,39.106237162211485,32,50.618711486634453]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.01.01.000.00.02",null,1.5726423730395602,43.681450485636631,35.637942248322148,56.045738067648145]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.01.01.000.00.03",null,1.5575396810877986,53.97568046334321,43.823312307046983,68.256547874928955]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.01.01.000.00.04",null,1.5419295043476553,71.132730426187507,57.465595738255033,88.607897553730311]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.01.01.000.00.05",null,1.525785826755558,105.4468303518761,84.750162600671146,129.31059691133299]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.01.01.000.00.06",null,1.5155741068073867,151.19896358612755,121.12958508389262,183.58086272146991]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.01.01.000.00.07",null,1.5081855077449582,219.82716343750474,175.69871880872483,264.98626143667531]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.01.01.000.00.08",null,1.5029731051151431,322.76946321457052,257.55241939597317,387.09435950948341]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.01.01.000.00.09",null,1.5000532584700896,437.14979630019917,348.50097560402685,522.77002403482572]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.02.01.000.00.01",null,2.2360372192147686,79.93234460400781,51.42,114.97703381202341]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.02.01.000.00.02",null,2.257631439231254,90.72373457069564,57.53348255033557,129.88939901410032]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.02.01.000.00.03",null,2.2926768130329829,115.00436199574324,71.288818288590605,163.44222071877334]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.02.01.000.00.04",null,2.3283451552409993,155.47207437082261,94.214377852349003,219.36359022656171]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.02.01.000.00.05",null,2.3646532256958968,236.4074991209813,140.06549697986577,331.20632924213845]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.02.01.000.00.06",null,2.387322124212615,344.32139878785961,201.2003224832215,480.32998126290749]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.02.01.000.00.07",null,2.4035824661949152,506.19224828817698,292.90256073825503,704.01545929406097]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.02.01.000.00.08",null,2.4149828880945909,748.99852253865311,430.45591812080539,1039.5436763407913]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.02.01.000.00.09",null,2.4213437333714145,1018.7832717058487,583.2929818791946,1412.3528063927138]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.03.01.000.01.01",null,2.3586930679048379,133.39049519184064,79.430000000000007,187.35099038368128]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.03.01.000.01.02",null,2.3389323703029001,146.93690326201079,88.014303355704698,205.85950316831688]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.03.01.000.01.03",null,2.3060280952474552,177.41632141989365,107.32898590604027,247.50365693374701]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.03.01.000.01.04",null,2.2714327650304673,228.21535168303171,139.5201234899329,316.91057987613056]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.03.01.000.01.05",null,2.2350125783753132,329.8134122093079,203.90239865771812,455.72442576089759]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.03.01.000.01.06",null,2.211629528407105,465.2774929110094,289.74543221476512,640.80955360725375]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.03.01.000.01.07",null,2.1945408321683804,668.47361396356177,418.50998255033556,918.43724537678781]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.03.01.000.01.08",null,2.1823983080948772,973.26779554239022,611.65680805369129,1334.8787830310889]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.03.01.000.01.09",null,2.175564649969556,1311.9279972966442,826.26439194630871,1797.591602646979]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.03.01.000.02.01",null,1.4194057965236804,244.49992805755397,202.11568345323741,286.88417266187048]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.03.01.000.02.02",null,1.4408223451051747,262.1088489208633,214.77093525179856,309.44676258992803]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.03.01.000.02.03",null,1.48086175275627,301.72892086330933,243.24525179856116,360.21258992805753]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.03.01.000.02.04",null,1.5301636027246333,367.7623741007194,290.70244604316548,444.82230215827337]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.03.01.000.02.05",null,1.5923623442512174,499.82928057553954,385.61683453237413,614.04172661870507]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.03.01.000.02.06",null,1.639433561909182,675.91848920863299,512.16935251798566,839.66762589928067]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.03.01.000.02.07",null,1.6782188232685036,940.05230215827339,701.99812949640284,1178.1064748201438]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.03.01.000.02.08",null,1.7084161337981634,1336.2530215827337,986.74129496402873,1685.764748201439]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.03.01.000.02.09",null,1.7264910560157554,1776.4760431654677,1303.1225899280573,2249.8294964028778]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.01.000.00.01",null,2.2212013347762274,177.21934104677368,115.17691214606879,255.83111099425227]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.01.000.00.02",null,1.1464328824893422,189.14392784459616,176.24024434925263,202.04761133993969]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.01.000.00.03",null,1.4415085803290415,238.53538829814738,195.4,281.67077659629473]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Jet-Ventilator","02",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.02.000.00.01",null,2.3527960460068256,78.041700212020473,52.95,124.58055063606142]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Jet-Ventilator","02",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.02.000.00.02",null,1.7304977584999086,131.44251984833011,99.552383333333339,172.275176211657]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Jet-Ventilator","02",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.02.000.00.03",null,1.6123781707083709,177.4193151465696,135.82973333333337,219.00889695980587]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","03",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.03.000.00.01",null,1.6741851368970011,219.35539208693703,153.4,256.82]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","03",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.03.000.00.02",null,1.4339832187138142,300.49181434039963,246.91362868079921,354.07]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","03",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.03.000.00.03",null,1.1115192760119432,378.60413291173415,358.60826582346834,398.6]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Küchenabluftanlagen ","05","Küchenabluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom <= 5.000 m3/h","01","Anzahl","431.05.01.000.00.01","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",1.0507621886435887,132.01672347737326,128.74893462385467,135.28451233089186]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Küchenabluftanlagen ","05","Küchenabluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 5.000 bis 25.000 m3/h","02","Anzahl","431.05.01.000.00.02","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",1.2067512387948305,245.76048034797498,222.73510129052133,268.78585940542865]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Küchenabluftanlagen ","05","Küchenabluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","03","Anzahl","431.05.01.000.00.03","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",1.3190172483000864,347.19427177709798,299.43224616513953,394.95629738905643]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Luftschleieranlagen","06","Luftschleieranlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom < 2.500 m3/h","01","Anzahl","431.06.01.000.00.01",null,1.1069403148433559,94.665495543678361,89.86063333333334,99.470357754023368]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Luftschleieranlagen","06","Luftschleieranlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom  > 2.500 bis 5.000 m3/h","02","Anzahl","431.06.01.000.00.02",null,1.1567950448159514,136.00386492110178,126.11663333333333,145.89109650887025]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","432.01.01.000.00.01"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.3882761649015272,174.22474622956642,145.9,202.54949245913284]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","432.01.01.000.00.02"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.4535261247411859,188.60165722722076,153.7392696375839,223.46404481685761]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","432.01.01.000.00.03"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.5785128632440277,220.94970697194299,171.37762632214765,270.52178762173833]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","432.01.01.000.00.04"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.7380229339058222,274.86312321314671,200.77488746308725,348.95135896320619]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","432.01.01.000.00.05"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.9486522011323046,382.6899556955542,259.56940974496644,505.81050164614192]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","432.01.01.000.00.06"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.1154916846441556,526.45906567209749,337.9621061208054,714.95602522338947]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","432.01.01.000.00.07"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.2580873937942121,742.11273063691237,455.55115068456382,1028.674310589261]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","432.01.01.000.00.08"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.3724788289803302,1065.5932280841348,631.9347175302014,1499.251738638068]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","432.01.01.000.00.09"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.4424149645709106,1425.0160030254929,827.91645846979873,2022.1155475811872]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","433.01.01.000.00.01","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.6483732363599208,333.16494639631645,191.15508080568719,506.25]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","433.01.01.000.00.02","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.6044824377345064,350.07938338359452,202.72575086198668,527.99565779658531]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","433.01.01.000.00.03","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.5219618679895563,388.13686660497024,228.75975848866057,576.92338783890216]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","433.01.01.000.00.04","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.4195118800695883,451.56600530726314,272.14977119978369,658.46960457609691]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","433.01.01.000.00.05","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.2889212480613033,578.42428271184883,358.92979662202993,821.56203805048654]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","433.01.01.000.00.06","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.1890828500938149,747.56865258462972,474.63649718502495,1039.0186160163394]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","433.01.01.000.00.07","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.106156669786754,1001.2852073938011,648.19654802951754,1365.2034829651184]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","433.01.01.000.00.08","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.0411733922391404,1381.8600396075583,908.53662429625638,1854.4807833882871]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","433.01.01.000.00.09","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.0021000749759565,1804.7209642895107,1197.8033757037438,2398.1222283029192]